
Correction du codage du clignotement automatique d’une bouée cardinale ouest :



Explication du code :

En boucle

Faire

Répéter 9 fois les commandes

del allumée 0,5 s

del éteinte 0,5 s

Del éteinte 6 s

Correction du codage du clignotement d’une bouée cardinale nord :



Explication du code :


En boucle

Faire

del allumée 0,5 s

del éteinte 0,5 s

Correction du codage du clignotement d’une bouée cardinale est :



Explication du code :

En boucle

Faire


Répéter 3 fois les commandes

del allumée 0,5 s

del éteinte 0,5 s

Del éteinte 7 s

Correction du codage du clignotement d’une bouée cardinale sud :



Explication du code :

En boucle

Faire

Répéter 6 fois les commandes

del allumée 0,5 s

del éteinte 0,5 s

Del allumée 2 s

Del éteinte 7 s