
Correction du codage du clignotement automatisé d’une bouée cardinale :



En boucle

Faire

Tester

Si le capteur envoie une valeur inférieure à 150

Alors lancer le clignotement

Sinon del éteinte