Correction du codage du clignotement automatisé d’une bouée cardinale :



En boucle

Faire

 Tester

Si le capteur envoie une valeur inférieure à 150

 Alors lancer le clignotement

 Sinon del éteinte