Projet bouées cardinales

Séance 1- Prise en main du matériel

Protocole d'installation :

* Relier la carte
* Lancer le programme
* Faire les vérifications de connexion
* Relier correctement la diode (penser à déconnecter la carte quand on relie un composant)

Utilisation de la brique DEL :

* Allumer la diode
* Eteindre la diode

Utilisation de la brique Delay milli :

* Faire clignoter la diode toutes les secondes
* Faire clignoter la diode 2s on / 1s off
* Faire une impression écran des 2 programmes et les insérer dans le document texte fourni : CR-01-GXX
* Remplacer XX par votre numéro de groupe et enregistrer.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom du bloc | Image | Bibliothèque | Action |
| Boucle |  |  | Fait en boucle le programme inséré |
| LED |  |  | Fait s’allumer la diode sur le port D2 |
| LED |  |  | Fait s’éteindre la diode sur le port D2 |
| Delay milli |  |  | Demande de prolonger l’action sur une durée en milliseconde |